обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі«Капітальний ремонт приміщень, розташованих за адресою: бульвар Дружби Народів, 51»

**Розмір бюджетного призначення–**1 750 000 грн.

**Очікувана вартість предмета закупівлі-** 1 693 212 грн.

**Технічна специфікація**

**по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень, розташованих за адресою: бульвар Дружби Народів, 51»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Кабінет зам.начальника |  |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |
| 1 | Улаштування каркасу коробу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 12,6 |
| 2 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь короба гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 12,6 |
| 3 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 16,8 |
| 4 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | м2 | 12,6 |
| 5 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 12,6 |
| 6 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами короба по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 12,6 |
| 7 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 41,875 |
| 8 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за вичітом світильників ) | м2 | 38,275 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 10 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,6 |
| 11 | (Демонтаж)металевих грат (2 шт) | т | 0,06 |
| 12 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 13 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 6 |
| 14 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (2000х1500) 2 шт | м2 | 6 |
| 15 | Виготовлення грат на вікна | т | 0,01237 |
| 16 | Монтаж грат | т | 0,01237 |
| 17 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат | м2 | 6 |
|  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |
| 18 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 12,7 |
| 19 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | м2 | 2,5 |
| 20 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою старт | м2 | 15,2 |
| 21 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | м2 | 15,2 |
| 22 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 15,2 |
| 23 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 78,5 |
| 24 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 23) | м2 | -78,5 |
| 25 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою старт | м2 | 78,5 |
| 26 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 78,5 |
| 27 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 78,5 |
| 28 | Встановлення перегородки з дверним блоком з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 31,17 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 29 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 46,075 |
| 30 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 46,075 |
| 31 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,94 |
| 32 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 46,075 |
| 33 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,47 |
| 34 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (300\*300мм) | м2 | 46,075 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 35 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 5 |
| 36 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 1 |
| 37 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 15 |
| 38 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 207,6 |
| 39 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 207,6 |
| 40 | Монтаж свiтильникiв в підвісних стелях, 600\*600 | шт | 10 |
| 41 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 27 |
| 42 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 4 |
| 43 | Установлення зовнішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| 44 | Установлення внутрішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| 45 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | кг | 15 |
| 46 | Трубопроводи з мідних труб (для фреону) | м | 3 |
| 47 | Iзоляцiя трубопроводiв мідних | м | 3 |
|  | ОПАЛЕННЯ |  |  |
| 48 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 34 |
| 49 | Демонтаж трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 7,4 |
| 50 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | м | 9,5 |
| 51 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 6,6 |
| 52 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | м | 10 |
| 53 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 9,6 |
| 54 | Приварювання різьб до сталевих трубопроводiв | шт | 5 |
|  | Розділ №2. Кабінет фахівців |  |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |
| 55 | Улаштування каркасу коробу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 11,52 |
| 56 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь короба гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 11,52 |
| 57 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 12,8 |
| 58 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | м2 | 11,52 |
| 59 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 11,52 |
| 60 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами короба по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 11,52 |
| 61 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 28,78 |
| 62 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за вичітом світильників ) | м2 | 24,46 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 63 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 64 | Знiмання дверних полотен | м2 | 4,4 |
| 65 | (Демонтаж)металевих грат (3 шт) | т | 0,09 |
| 66 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |
| 67 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 8,1 |
| 68 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (1800х1500) 3 шт | м2 | 8,1 |
| 69 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 70 | Установлення i крiплення наличникiв (зняття трудовитрат з поз. 69) | м | -5 |
| 71 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |
| 72 | Виготовлення грат на вікна | т | 0,0229104 |
| 73 | Монтаж грат | т | 0,0229104 |
| 74 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат | м2 | 8,1 |
|  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |
| 75 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 7,65 |
| 76 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | м2 | 5 |
| 77 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою старт | м2 | 12,65 |
| 78 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | м2 | 12,65 |
| 79 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 12,65 |
| 80 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 71,8 |
| 81 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 80) | м2 | -71,8 |
| 82 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою старт | м2 | 71,8 |
| 83 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 71,8 |
| 84 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 71,8 |
| 85 | Встановлення перегородки з дверним блоком з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 44,54 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 86 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 32,62 |
| 87 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 32,62 |
| 88 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,67 |
| 89 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 32,62 |
| 90 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,33 |
| 91 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (300\*300мм) | м2 | 32,62 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 92 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 211 |
| 93 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 211 |
| 94 | Монтаж свiтильникiв в підвісних стелях, 600\*600 | шт | 12 |
| 95 | Монтаж свiтильникiв накладних | шт | 2 |
| 96 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 28 |
| 97 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 5 |
|  | ОПАЛЕННЯ та ВОДА |  |  |
| 98 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 21 |
| 99 | Демонтаж трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 5,8 |
| 100 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | м | 9,5 |
| 101 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 4,95 |
| 102 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | м | 10 |
| 103 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 40 мм | м | 19,2 |
| 104 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 6,2 |
| 105 | Приварювання різьби 25 мм | шт | 6 |
|  | Розділ №3. Кабінет начальника |  |  |
| 106 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 18,22 |
| 107 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за вичітом світильників ) | м2 | 16,42 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 108 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 109 | Знiмання дверних полотен | м2 | 3,68 |
| 110 | (Демонтаж)металевих грат (1 шт) | т | 0,03 |
| 111 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 112 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 2,6 |
| 113 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (2000х1300) 1 шт | м2 | 2,6 |
| 114 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 2 |
| 115 | Установлення i крiплення наличникiв(зняття трудовитрат з поз. 114) | м | -10 |
| 116 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 2 |
| 117 | Виготовлення грат на вікна | т | 0,009472 |
| 118 | Монтаж грат | т | 0,009472 |
| 119 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат | м2 | 2,6 |
|  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |
| 120 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 3,65 |
| 121 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою старт | м2 | 3,65 |
| 122 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | м2 | 3,65 |
| 123 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3,65 |
| 124 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 60,2 |
| 125 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 124) | м2 | -60,2 |
| 126 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою старт | м2 | 60,2 |
| 127 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 60,2 |
| 128 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 60,2 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 129 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 18,22 |
| 130 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 18,22 |
| 131 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,37 |
| 132 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 30мм | м2 | 18,22 |
| 133 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,185 |
| 134 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (300\*300мм) | м2 | 18,22 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 135 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 1 |
| 136 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 178 |
| 137 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 178 |
| 138 | Монтаж свiтильникiв в підвісних стелях, 600\*600 | шт | 5 |
| 139 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 14 |
| 140 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 2 |
| 141 | Установлення зовнішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| 142 | Установлення внутрішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| 143 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | кг | 15 |
| 144 | Трубопроводи з мідних труб (для фреону) | м | 3 |
| 145 | Iзоляцiя трубопроводiв мідних | м | 3 |
|  | ОПАЛЕННЯ та ВОДА |  |  |
| 146 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 14 |
| 147 | Демонтаж трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 9 |
| 148 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | м | 1,5 |
| 149 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм | м | 8,5 |
| 150 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 3,3 |
| 151 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | м | 9 |
| 152 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | м | 1,5 |
| 153 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 9,7 |
| 154 | Приварювання різьби 25 мм | шт | 2 |
|  | Розділ №4. Кабінет психолога |  |  |
| 155 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 24,42 |
| 156 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за вичітом світильників ) | м2 | 22,98 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 157 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 158 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,6 |
| 159 | Мурування зовнішніх стін (закладання прорізів) з пінобетонних блоків | м3 | 1 |
| 160 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 161 | Установлення i крiплення наличникiв (зняття трудовитрат з поз. 160) | м | -5 |
| 162 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |
|  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |
| 163 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 2,4 |
| 164 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою старт | м2 | 2,4 |
| 165 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | м2 | 2,4 |
| 166 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 2,4 |
| 167 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 58,2 |
| 168 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 167) | м2 | -58,2 |
| 169 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою старт | м2 | 58,2 |
| 170 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 58,2 |
| 171 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 58,2 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 172 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 24,42 |
| 173 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 24,42 |
| 174 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,498 |
| 175 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 24,42 |
| 176 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,249 |
| 177 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2 |
| 178 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (300\*300мм) | м2 | 24,42 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 179 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 144,2 |
| 180 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 144,2 |
| 181 | Монтаж свiтильникiв в підвісних стелях, 600\*600 | шт | 5 |
| 182 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 16 |
| 183 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 1 |
| 184 | Установлення зовнішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| 185 | Установлення внутрішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| 186 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | кг | 15 |
| 187 | Трубопроводи з мідних труб (для фреону) | м | 3 |
| 188 | Iзоляцiя трубопроводiв мідних | м | 3 |
|  | ОПАЛЕННЯ та ВОДА |  |  |
| 189 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 28 |
| 190 | Демонтаж трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 5 |
| 191 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих  водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм | м | 10,5 |
| 192 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 3,3 |
| 193 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | м | 11,1 |
| 194 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 5,4 |
| 195 | Приварювання різьби 25 мм | шт | 4 |
|  | Розділ №5. Коридор |  |  |
| 196 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 2,75 |
| 197 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за вичітом світильників ) | м2 | 2,39 |
| 198 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 12,93 |
| 199 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | м2 | 12,93 |
| 200 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 12,92 |
| 201 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами короба по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 12,92 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 202 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |
| 203 | Заповнення каркасiв дверей мiнераловатними плитами при товщинi заповнення 30 мм | м2 | 2,66 |
| 204 | Обшивання каркасних стiн плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм | м2 | 5,32 |
|  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |
| 205 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 3,78 |
| 206 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою старт | м2 | 3,78 |
| 207 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | м2 | 3,78 |
| 208 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3,78 |
| 209 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 51,12 |
| 210 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 209) | м2 | -51,12 |
| 211 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою старт | м2 | 51,12 |
| 212 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 51,12 |
| 213 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 51,12 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 214 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 17,66 |
| 215 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 17,66 |
| 216 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,36 |
| 217 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 17,66 |
| 218 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,18 |
| 219 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (300\*300мм) | м2 | 17,66 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 220 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 104 |
| 221 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 104 |
| 222 | Монтаж свiтильникiв в підвісних стелях, 600\*600 | шт | 1 |
| 223 | Монтаж свiтильникiв накладних | шт | 2 |
| 224 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 2 |
| 225 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 1 |
|  | ОПАЛЕННЯ |  |  |
| 226 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 1 |
| 227 | Демонтаж трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 8,5 |
| 228 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 1,65 |
| 229 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 9,1 |
| 230 | Приварювання різьби 25 мм | шт | 2 |
|  | ІНШІ |  |  |
| 231 | Установлення люкiв металевих ревізійних | шт | 3 |
|  | Розділ №6. Санвузол |  |  |
| 232 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 2,75 |
| 233 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | м2 | 2,75 |
| 234 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 2,75 |
| 235 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами короба по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 2,75 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 236 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 237 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,2 |
| 238 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 239 | Установлення i крiплення наличникiв(зняття трудовитрат з поз. 238) | м | -5 |
| 240 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |
|  | СТІНИ |  |  |
| 241 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,5 |
| 242 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | м2 | 13,95 |
| 243 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 2,75 |
| 244 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 243) | м2 | -2,75 |
| 245 | Заповнення каркасiв стiн мiнераловатними плитами при  товщинi заповнення 50 мм (зняття трудовитрат з поз. 243) | м2 | -2,75 |
| 246 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 11,23 |
| 247 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 13,98 |
| 248 | Улаштування люкiв ревізійних | шт | 1 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 249 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 2,75 |
| 250 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 2,75 |
| 251 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,0561 |
| 252 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 2,75 |
| 253 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,028 |
| 254 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (300\*300мм) | м2 | 2,75 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 255 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 78 |
| 256 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 78 |
| 257 | Монтаж свiтильникiв накладних | шт | 2 |
| 258 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 1 |
| 259 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 1 |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |
| 260 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | к-т | 1 |
| 261 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 1 |
| 263 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | м | 4,4 |
| 264 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 1,1 |
| 265 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | м | 13,3 |
| 266 | Приварювання різьби 20 мм | шт | 4 |
| 267 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | к-т | 1 |
| 268 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |
| 268 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
|  | Розділ №7. АРХИВ |  |  |
| 269 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 6 |
| 270 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | м2 | 6 |
| 271 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | м2 | 6 |
| 272 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами короба по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 6 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 273 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 274 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,2 |
| 275 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДГ-21-7 | блок | 1 |
| 276 | Установлення i крiплення наличникiв(зняття трудовитрат з поз. 275) | м | -5 |
| 277 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |
|  | СТІНИ ТА УКОСИ |  |  |
| 278 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з  кріпленням на клеї | м2 | 0,46 |
| 279 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою старт | м2 | 0,46 |
| 280 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | м2 | 0,46 |
| 281 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 0,46 |
| 282 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | м2 | 14,7 |
| 283 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 5,5 |
| 284 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 283) | м2 | -5,5 |
| 285 | Заповнення каркасiв стiн мiнераловатними плитами при товщинi заповнення 50 мм (зняття трудовитрат з поз. 283) | м2 | -5,5 |
| 286 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 14,86 |
| 287 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою старт | м2 | 20,36 |
| 288 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 20,36 |
| 289 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 20,36 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 290 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 6 |
| 291 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 6 |
| 292 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,1224 |
| 293 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 6 |
| 294 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,0612 |
| 295 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої  клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт  (300\*300мм) | м2 | 6 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 296 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 76 |
| 297 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 76 |
| 298 | Монтаж свiтильникiв накладних | шт | 2 |
| 299 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 1 |
| 300 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 1 |
|  | САНТЕХНІЧНИ РОБОТИ |  |  |
| 301 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | м | 2,5 |
| 302 | (Демонтаж)трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 2 |
| 303 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | м | 4,9 |
| 304 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 2,55 |
| 305 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | м | 5,2 |
| 306 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 2,2 |
| 307 | Приварювання різьби 25 мм | шт | 2 |
|  | Розділ №8. ХОЛЛ |  |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |
| 308 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 12,86 |
| 309 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (за вичітом світильників ) | м2 | 12,14 |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |
| 310 | (Демонтаж)металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 2,98 |
| 311 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 1,94 |
| 312 | Забивання щiлин монтажною пiною | м | 7 |
|  | УКОСИ ТА СТІНИ |  |  |
| 313 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | м2 | 3,64 |
| 314 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою старт | м2 | 3,64 |
| 315 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | м2 | 3,64 |
| 316 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3,64 |
| 317 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 38,56 |
| 318 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною грунтовкою, перший шар (зняття трудовитрат з поз. 317) | м2 | -38,56 |
| 319 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою старт | м2 | 38,56 |
| 320 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 38,56 |
| 321 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 38,56 |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |
| 322 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 12,72 |
| 323 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 10,97 |
| 324 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,224 |
| 325 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 10,97 |
| 326 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,112 |
| 327 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли (ступені) | м3 | 0,8607 |
| 328 | Мурування сходів iз цегли | м3 | 0,9564 |
| 329 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 50 | м3 | 0,21 |
| 330 | Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (300\*300мм) | м2 | 14,72 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 331 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 3 |
| 332 | Монтаж гофрорукава по стелі, для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 56 |
| 333 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 56 |
| 334 | Монтаж свiтильникiв в підвісних стелях, 600\*600 | шт | 2 |
| 335 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 1 |
| 336 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 1 |
|  | ОПАЛЕННЯ |  |  |
| 337 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 14 |
| 338 | Демонтаж трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 3,1 |
| 339 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | м | 3,65 |
| 340 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 3,3 |
| 341 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | м | 3,8 |
| 342 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 3,8 |
| 343 | Приварювання різьби 25 мм | шт | 2 |
|  | ІНШІ |  |  |
| 344 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 4,4 |
|  | Розділ №9. ФАСАД |  |  |
| 345 | Розбирання покриттiв покрiвлi з профлиста | м2 | 16,8 |
| 346 | Виготовлення м/к навісу | т | 0,1716 |
| 347 | Монтаж м/конструкцій навісу | т | 0,1716 |
| 348 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 8,58 |
| 349 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари /гратчастих поверхонь/ | м2 | 8,58 |
| 350 | Улаштування покриття з профлиста | м2 | 16,8 |
| 351 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 90,44 |
| 352 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 90,44 |
| 353 | Полiпшене штукатурення цементим розчином по каменю цоколя та підвальних вікон фасадiв | м2 | 90,44 |
| 354 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | м3 | 1,7 |
| 355 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних укосiв по бетону та каменю | м2 | 4,95 |
| 356 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | м3 | 0,22 |
| 357 | Декоративне штукатурення фасадiв | м2 | 35 |
| 358 | Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з риштувань по пiдготовленiй поверхнi | м2 | 95,39 |
| 359 | Розбирання бетонного вимощення | м2 | 11,77 |
| 360 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 11,77 |
| 361 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 | м3 | 1,318 |
|  | Розділ №10. Прибудова |  |  |
| 362 | Розбирання покриттiв покрiвлi з профлиста | м2 | 7,42 |
| 363 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | м3 | 4,44 |
| 364 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | м3 | 4,55 |
| 365 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 23,85 |
| 366 | Ущiльнення грунту щебенем | м2 | 1,936 |
| 367 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом бiльше 25 м3 | м3 | 8,22 |
| 368 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | м3 | 8,3433 |
| 369 | Мурування зовнiшнiх простих стiн iз керамiчної, силiкатної або порожнистої цегли при висотi поверху до 4 м | м3 | 6,2 |
| 370 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 50 | м3 | 1,34 |
| 371 | Мурування сходів iз цегли | м3 | 4,84 |
| 372 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 50 | м3 | 1,05 |
| 373 | Полiпшене штукатурення цементим розчином по каменю цоколя та підвальних вікон фасадiв | м2 | 54,94 |
| 374 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | м3 | 1,04 |
| 375 | Декоративне штукатурення фасадiв | м2 | 27,47 |
| 376 | Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з риштувань по пiдготовленiй поверхнi | м2 | 54,94 |
| 377 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 12 |
| 378 | Виготовлення м/к ферм | т | 0,1117 |
| 379 | Монтаж м/конструкцій ферм | т | 0,1117 |
| 380 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 5,46 |
| 381 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари /гратчастих поверхонь/ | м2 | 5,46 |
| 382 | Улаштування покриття з профлиста | м2 | 9,54 |
| 383 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 11,3 |
|  | Розділ №11. Інші роботи |  |  |
| 384 | Навантаження смiття вручну | т | 30,452 |
| 385 | Перевезення сміття до 10 км | т | 30,452 |